

**SAMSUNG mini printers**

**BIXOLON серии 350II** это усовершенствованная модель широкоизвестного термопринтера чеков BIXOLON SRP-350.
Еще надежнее, еще больше памяти, поддержка дополнительных драйверов, полный пакет ПО, а самое главное его достоинство и преимущество перед другими это СКОРОСТЬ!



**SRP-350II** отличают высочайшая скорость печати, компактность и легкая установка бумаги в любой обстановке. Благодаря упрощенному процессу замены бумаги вам потребуется всего навсего открыть принтер, вставить рулон и закрыть принтер.
POS-принтер Samsung SRP - 350II прекрасно дополнит любую POS-систему. Специальный USB порт обеспечивает легкое и простое присоединение современного POS-терминала. Если возникнет необходимость, пользователь может самостоятельно заменить интерфейс. И для этого не потребуется покупать новый принтер!
И самое главное, что скорость печати увеличена до 200 мм/с !!!

**Технические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Характеристики** | **SRP-350II** |
| Метод печати | Линейная термопечать |
| Скорость печати | 200 мм/с |
| Плотность печати | 180 dpi (7 точек/мм2) |
| Ширина бумаги | 79,5 - 80 мм |
| Тип бумаги | Термобумага в рулоне |
| Диаметр рулона (макс.) | 83 мм |
| Метод подачи бумаги | Автоматический |
| Способ отделения чека | Автообрезчик ( 1 800 000 отрезов ) |
|   | 64 Mbits (SDRAM) |
| Память | 16 Mbits (Flash) |
|   | 256 KByte (NV) |
| Буфер обмена | 4 KByte |
| Печатаемые штрих-коды | EAN-13; EAN-8; Code-39; Code-93; Code-128; ITF; Coda bar; UPS-A; UPS-E |
| Совместимость OC | Windows 95/98/ME/2000/NT4.0/XP/2003 server/Smart Windows, OPOS, Mac OS Driver  |
| Интерфейс | RS-232C, LPT, USB 2.0 Highspeed (480 Mbps), Ethernet |
| Система команд управления | ESC/POS |
| Питание | АС: 120/230 В; 50 - 60 ГцDC: 24 В / 2,3 А |
| Датчики | Близкого конца бумаги, конца бумаги |
| Условия хранения | -20°C … +60°C, относительная влажность 5–90% |
| Условия эксплуатации | 0°C … +50°C, относительная влажность 20–85% |
| Срок службы термоголовки | до 100 км |
| Срок службы автообрезчика | 1 500 000 обрезов |
| Габаритные размеры (ШхГхВ) | 145 х 195 х 146 мм |
| Цвет корпуса | Чёрный, белый |